Lisez attentivement cette notice avant d'installer le Meta Kernel.


Il faut une carte RAM de 128Ko (ou 256 ou 512).

1-Deprotegez la carte si necessaire et mergez-la avec MERGE1 (menu Shift gauche-
Library).

2-Videz completement le port 0 (voir le chapitre 28 du manuel).
S'il n'y a pas de donnees importantes dans votre calculateur, vous pouvez
rapidement initialiser la machine en appuyant sur les touches ON, A et F
en meme temps, et en repondant NO a la question posee.

3-Transferez le programme RECV.KER du PC vers la HP, avec XMODEM ou KERMIT.

4-Transferez le fichier MDGDEMO.KER. Utilisez XMODEM si possible, vu la taille
du fichier. Avec les HP48 version R, la commande XRECV fonctionne, mais avec
les versions M et P, transferez d'abord le programme XRECV.PRG fourni et
utilisez-le a la place de XRECV.

5-Posez le nom du fichier sur la pile ('MDGDEMO.KER') et lancez le programme
RECV.KER.

6-Apres quelques secondes, la machine redemarre, le Meta Kernel est installe.

En cas de problemes, ecrivez a :
hydrix.mdgdemo@epita.fr
